{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["附件1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件1","index":0,"n_rows":55,"n_cols":7,"rows_kept":55,"merged":[[1,0,1,6],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[4,0,4,6],[6,0,6,6],[7,0,8,0],[9,0,12,0],[13,0,14,0],[15,0,19,0],[21,0,21,6],[22,0,23,0],[22,6,23,6],[24,0,24,6],[25,6,27,6],[28,0,28,6],[29,6,32,6],[30,0,31,0],[33,0,33,6],[34,6,39,6],[40,0,40,6],[41,0,44,0],[41,6,44,6],[47,0,47,6],[48,6,51,6],[52,0,52,6],[54,0,54,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["2022年广东省重点行业“能效领跑者”名单"]
["企业名称","主要能效指标","实际值","单位","国内先进值","能耗限额标准先进值","备注"]
[]
["钢铁行业"]
["宝钢湛江钢铁有限公司","烧结工序",43.1," kgce/t",42.88,45,"GB21256-2013 粗钢生产主要工序单位产品 能源消耗限额"]
["石油化工行业"]
["中国石油化工股份有限公司广州分公司","原油加工",6.88,"kgoe/t·因数",6.49,{"v":7,"d":"7.0"},"GB 30251-2013 炼油单位产品能源消耗限额"]
[null,"低压聚乙烯",93.14,"kgoe/t","▬","▬","▬"]
["中国石油化工股份有限公司茂名分公司","乙烯裂解2#\n(单位乙烯能耗)",601.88,"kgoe/t",578.91,610,"GB 30250-2013 乙烯装置单位产品能源消耗限额"]
[null,"催化裂化4#",38.45,"kgoe/t","▬","▬","▬"]
[null,"延迟焦化1#",21.2,"kgoe/t","▬","▬","▬"]
[null,"渣油加氢",10.1,"kgoe/t","▬","▬","▬"]
["中海壳牌石油化工有限公司","乙烯裂解一期\n(单位双烯能耗)",402.1,"kgoe/t","▬",400,"DB44 1297-2014 聚乙烯单位产品能源消耗限额"]
[null,"高压聚乙烯",147.82,"kgoe/t","▬","▬","▬"]
["中科（广东）炼化有限公司","常减压蒸馏",6.43,"kgoe/t","▬","▬","▬"]
[null,"加氢裂化",13.38,"kgoe/t","▬","▬","▬"]
[null,"连续重整",47.35,"kgoe/t","▬","▬","▬"]
[null,"柴油加氢",3.68,"kgoe/t","▬","▬","▬"]
[null,"聚丙烯1#",55.35,"kgoe/t","▬","▬","GB 31826- 2015 聚丙烯单位产品能源消耗限额"]
["中科（广东）炼化有限公司（东兴分部）","甲基叔丁基醚（MTBE）",67.07,"kgoe/t","▬","▬","▬"]
["水泥行业"]
["广东塔牌集团股份有限公司蕉岭分公司","可比熟料综合能耗",95.45," kgce/t","▬",110,"GB16780-2012 水泥单位产品能源消耗限额"]
[null,"可比水泥综合能耗",75.13," kgce/t","▬",88]
["玻璃行业"]
["东莞南玻太阳能玻璃有限公司","平板玻璃\n（800吨/天以下生产线，含800吨/天）",8.36,"kgce/重量箱",8.92,9.5,"GB21340-2019 玻璃和铸石单位产品能源消耗限额"]
["信义环保特种玻璃（江门）有限公司","平板玻璃\n（800吨/天以上生产线）",9.62,"kgce/重量箱","▬",8]
["广东旗滨节能玻璃有限公司","平面普通钢化玻璃（6mm）",3.57,"kw·h/m2","▬",3.22]
["造纸行业"]
["东莞金洲纸业有限公司","瓦楞原纸",182.73," kgce/t","▬",270,"GB31825-2015 制浆造纸单位产品能源消耗限额"]
["广东理文造纸有限公司","箱纸板",175.4," kgce/t","▬",280]
[null,"涂布白纸板",195.8," kgce/t","▬",290]
["维达纸业（中国）有限公司","生活用纸",243.07," kgce/t","▬",420]
["纺织行业"]
["恩平锦兴纺织印染企业有限公司","棉针织坯布",48.3," kgce/t","▬","▬","T/GDTEX 27-2022 广东省机织染整布和针织染整布单位产品综合能耗限额"]
["佛山市顺德金纺集团有限公司","棉针织染整布",522.15," kgce/t","▬","▬"]
["佛山市马大生纺织有限公司","棉机织坯布",4.73," kgce/hm","▬","▬"]
["开平奔达纺织有限公司","棉机织染整布",24.58," kgce/hm","▬","▬"]
["广东溢达纺织有限公司","棉色纱",649.25," kgce/t","▬","▬"]
["广东前进牛仔布有限公司","牛仔色纱",15.94," kgce/hm","▬","▬"]
["有色金属行业"]
["广东兴发铝业有限公司","圆铸锭",{"v":100,"d":"100.00"}," kgce/t",180,210,"GB 21351-2014 铝建筑型材单位产品能源消耗限额"]
[null,"基材",98.8," kgce/t",110,150]
[null,"氧化电泳型材",113.41," kgce/t",185,215]
[null,"喷涂型材",55.87," kgce/t",80,115]
["  广州铜材厂有限公司","铜板带材",{"v":188,"d":"188.00"}," kgce/t",360,410,"GB 29442-2012铜板带箔材单位产品能源消耗限额"]
["佛山市精艺万希铜业有限公司","铜管材",179.25," kgce/t",420,470,"GB 21350-2013 铜管材单位产品能源消耗限额"]
["建筑陶瓷行业"]
["东莞市唯美陶瓷工业园有限公司","吸水率E≤0.5%的瓷质砖",3.86,"kgce/㎡","▬",{"v":4,"d":"4.00"},"GB 21252-2013 建筑卫生陶瓷单位产品能源消耗限额"]
["肇庆市振鹏陶瓷有限公司","吸水率0.5%＜E≤10%的炻质砖",3.39,"kgce/㎡","▬",{"v":3.7,"d":"3.70"}]
["广东家美陶瓷有限公司","吸水率E＞10%的陶质砖",3.37,"kgce/㎡","▬",{"v":3.5,"d":"3.50"}]
["新明珠（广东）新材料有限公司","陶瓷岩板",5.57,"kgce/㎡","▬","▬"]
["数据中心"]
["广州科云（永顺）数据中心","数据中心电能比",1.31,"▬","▬",1.2,"GB40879-2021 数据中心能效等级指标1级"]
["注：相关数据基准年度为2021年度，符号“▬”表示国家暂无遴选相关工序的“领跑者”，或暂无相关工序的能耗限额标准。其中，水泥行业因\n    新限额标准GB16780-2021于2022-11-1起实施，故2022年能效对标仍选用2012版标准。                   "]