{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["能效领跑者"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"能效领跑者","index":0,"n_rows":55,"n_cols":7,"rows_kept":55,"merged":[[1,0,1,6],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[4,0,4,6],[6,0,6,6],[7,0,8,0],[7,6,8,6],[9,0,9,6],[10,0,12,0],[13,0,14,0],[15,0,16,0],[17,0,21,0],[24,0,24,6],[25,0,28,0],[25,6,28,6],[31,0,31,6],[32,6,34,6],[35,0,35,6],[36,0,37,0],[36,6,40,6],[41,0,41,6],[42,6,45,6],[46,0,46,6],[47,6,50,6],[52,0,52,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["2023年广东省重点行业“能效领跑者”名单"]
["能效“领跑者”企业名称","主要能效指标","实际值","单位","国内先进值","能耗限额标准先进值","备注"]
[]
["钢铁行业"]
["阳春新钢铁有限责任公司","烧结工序",41.87,"kgce/t",36.23,45,"GB21256-2013粗钢生产主要工序单位产品　能源消耗限额"]
["水泥行业"]
["廉江市丰诚水泥有限公司","熟料单位产品综合能耗",96.64,"kgce/t",100,110,"GB16780-2021 水泥单位产品能源消耗限额"]
[null,"水泥单位产品综合能耗",75.39,"kgce/t",80,88]
["石油化工行业"]
["中国石油化工股份有限公司广州分公司","原油加工",{"v":6.5,"d":"6.50"},"kgoe/t·因数",6.41,7,"GB 30251-2013 炼油单位产品能源消耗限额"]
[null,"低压聚乙烯",91.01,"kgoe/t","▬","▬","DB44/ 1297-2014聚乙烯单位产品能源消耗限额"]
[null,"延迟焦化2#",20.23,"kgoe/t","▬","▬","▬"]
["中国石油化工股份有限公司茂名分公司","乙烯裂解2#\n(单位乙烯能耗)",603.88,"kgoe/t",581.4,610,"GB 30250-2013 乙烯装置单位产品能源消耗限额"]
[null,"渣油加氢（固定床）",9.99,"kgoe/t","▬","▬","▬"]
["中海壳牌石油化工有限公司","乙烯裂解二期\n(单位双烯能耗)",405.49,"kgoe/t","▬",400,"GB 30250-2013 乙烯装置单位产品能源消耗限额"]
[null,"高压聚乙烯",149.87,"kgoe/t","▬","▬","DB44/ 1297-2014聚乙烯单位产品能源消耗限额"]
["中科（广东）炼化有限公司","常减压蒸馏",6.34,"kgoe/t","▬","▬","▬"]
[null,"加氢裂化",12.69,"kgoe/t","▬","▬","▬"]
[null,"连续重整",43.72,"kgoe/t","▬","▬","▬"]
[null,"柴油加氢",{"v":3.5,"d":"3.50"},"kgoe/t","▬","▬","▬"]
[null,"聚丙烯1#",54.18,"kgoe/t","▬","▬","GB 31826- 2015聚丙烯单位产品能源消耗限额"]
["中科（广东）炼化有限公司（东兴分部）","催化裂化2#",37.43,"kgoe/t","▬","▬","▬"]
["中海油惠州石化有限公司","MTBE",75.36,"kgoe/t","▬","▬","▬"]
["有色金属行业"]
["广东豪美新材股份有限公司","圆铸锭",106.72,"kgce/t",180,210,"GB 21351-2014铝建筑型材单位产品能源消耗限额"]
[null,"基材",100.57,"kgce/t",110,150]
[null,"氧化电泳型材",103.09,"kgce/t",185,215]
[null,"喷涂型材",66.92,"kgce/t",80,115]
["清远楚江铜业有限公司","铜板带材",211.13,"kgce/t",360,410,"GB 29442-2012铜板带箔材单位产品能源消耗限额"]
["广东海亮铜业有限公司","铜管材",160.45,"kgce/t",420,470,"GB 21350-2013铜管材单位产品能源消耗限额"]
["玻璃行业"]
["东莞南玻太阳能玻璃有限公司","单位产品综合能耗（800吨/天以下平板玻璃生产线，含800吨/天）",8.79,"kgce/重量箱",8.92,9.5,"GB21340-2019 玻璃和铸石单位产品能源消耗限额"]
["信义超薄玻璃（东莞）有限公司(F线）","单位产品综合能耗（800吨/天以上平板玻璃生产线）",9.2,"kgce/重量箱","▬",8]
["广东旗滨节能玻璃有限公司","单位产品综合能耗（6mm平面普通钢化玻璃）",3.47,"kw·h/m2","▬",3.22]
["造纸行业"]
["广东理文造纸有限公司","涂布白纸板",194.9," kgce/t","▬",290,"GB31825-2015 制浆造纸单位产品能源消耗限额"]
[null,"箱纸板",173.27," kgce/t","▬",280]
["玖龙纸业（东莞）有限公司","瓦楞原纸",186.91," kgce/t","▬",270]
["维达纸业（中国）有限公司","生活用纸",{"v":240.1,"d":"240.10"}," kgce/t","▬",420]
["广州造纸集团有限公司","新闻纸",{"v":243,"d":"243.00"}," kgce/t","▬",350]
["纺织行业"]
["东莞德永佳纺织制衣有限公司","棉针织坯布单位产品综合能耗",37.1,"kgce/t","▬","▬","T/GDTEX 27-2022 广东省机织染整布和针织染整布单位产品综合能耗限额"]
["佛山市三水大强纺织染整有限公司","棉针织染整布单位产品综合能耗",673.4,"kgce/t",1000,"▬"]
["开平奔达纺织有限公司","棉机织坯布单位产品综合能耗",4.14,"kgce/hm","▬","▬"]
["广东前进牛仔布有限公司","牛仔色纱单位产品综合能耗",9.96,"kgce/hm",25,"▬"]
["建筑陶瓷行业"]
["珠海市白兔陶瓷有限公司","吸水率E≤0.5%的外墙砖",3.29,"kgce/㎡","▬",{"v":4,"d":"4.00"},"国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家能源局《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》"]
["广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司","吸水率E≤0.5%的瓷质砖",3.83,"kgce/㎡","▬",{"v":4,"d":"4.00"}]
["清远纳福娜陶瓷有限公司","吸水率0.5%＜E≤10%的炻质砖",3.31,"kgce/㎡","▬",{"v":3.7,"d":"3.70"}]
["广东家美陶瓷有限公司","吸水率E＞10%的陶质砖",3.39,"kgce/㎡","▬",{"v":3.5,"d":"3.50"}]
["清远纳福娜陶瓷有限公司","陶瓷岩板",4.06,"kgce/㎡","▬","▬","▬"]
["数据中心"]
["广州科云（永顺）数据中心","数据中心电能比",1.3,"▬","▬",1.2,"GB40879-2021 数据中心能效等级指标1级"]
["注：相关数据基准年度为2022年度，符号“▬”表示国家暂无遴选相关工序的“领跑者”，或暂无相关工序的能耗限额标准。                    "]